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Конфигурирование и настройка сервера
Раздел описывает режимы работы TCP/IP сервера ИРБИС 64, поддержку клиентских INI-файлов, административные особенности работы серверного ядра и справочник параметров irbis_server.ini.
Режимы работы сервера
TCP/IP сервер ИРБИС 64 поддерживает три основных режима работы:
· обычный режим: запрос принимается в основном потоке сервера;
· многопотоковое чтение-запись: запрос принимается в отдельном потоке;
· многопроцессорное чтение-запись: запрос принимается в отдельном процессе.
После запуска процесса обработки сервер должен получить сигнал о готовности результата и забрать этот результат.
В обычном и многопотоковом режиме используются одни и те же механизмы обмена сообщениями с процессами обработки server_64.exe. Многопроцессорный режим дополнительно использует сообщение от server_64.exe к серверу: оно сообщает об окончании чтения запроса от клиента и передаёт данные для обновления списков зарегистрированных клиентов и процессов.
Обычно серверу достаточно Windows-сообщения о готовности ответа. На сильно нагруженных системах такие сообщения могут не доставляться операционной системой. В этом случае можно использовать вариант с TCP/IP-запросом по внутреннему порту сервера.
Ответ от процесса обработки к серверу может передаваться двумя способами:
· через файл на диске: медленнее, но надёжнее;
· через мэпированный файл в системной памяти: быстрее, но объём ограничен параметрами irbis_server.ini.
Режим отладки доступен только при обмене через файлы: файлы запросов и ответов не удаляются и остаются в каталоге workdir. При отладке нужно контролировать размер и количество файлов в этом каталоге, иначе работа сервера может заметно замедлиться.
	Режим
	Основные параметры

	Обычный
	DUPLICATE_SOCKETS=0, THREADS_AVAILABLE=0

	Многопотоковый
	DUPLICATE_SOCKETS=0, THREADS_AVAILABLE=1

	Многопроцессорный
	DUPLICATE_SOCKETS=1; значение THREADS_AVAILABLE роли не играет



	Способ обмена с процессами обработки
	Параметры

	Через файл для обычного и многопотокового режима
	MAPING_WORK_FILES=0

	Через мэпированный файл для обычного и многопотокового режима
	MAPING_WORK_FILES=1, MappingFileSize=1

	Через файл для многопроцессорного режима
	DUP_MAPING_WORK_FILES=0

	Через мэпированный файл для многопроцессорного режима
	DUP_MAPING_WORK_FILES=1, Dup_MappingFileSize=100



	Вид сообщения от процесса обработки к серверу
	Параметры

	Windows-сообщение
	LISTEN_RESPONSE=0, RegisterWindowMessage=0

	Зарегистрированное в Windows сообщение
	LISTEN_RESPONSE=0, RegisterWindowMessage=1

	TCP/IP-запрос по внутреннему порту сервера
	LISTEN_RESPONSE=1, IP_PORT_LOCAL=7778


Описание параметров INI-файла сервера ИРБИС 64
Раздел описывает параметры файла irbis_server.ini, управляющие общими настройками сервера, межпроцессным взаимодействием, параллельной обработкой, кэшированием форматирования, перенаправлением запросов и другими режимами TCP/IP сервера ИРБИС 64.
Общие параметры
	Параметр
	Назначение

	SYSPATH
	Путь к системным INI-файлам.

	DATAPATH
	Путь к системным меню и параметрическим файлам БД.

	CLIENTLIST
	Имя файла со списком клиентов и паролями для доступа к серверу.

	CLIENT_TIME_LIVE
	Время жизни клиента без подтверждения, в минутах. Значение 0 отключает режим.

	PROCESS_TIME_LIVE
	Максимальное время обработки запроса, в минутах. Значение 0 отключает режим.

	PROCESS_THREADS_MONITOR
	Время мониторинга соответствия процессов и потоков, в секундах. Значение 0 отключает режим; значение по умолчанию - 10.

	ACTABPATH
	Путь к таблице isisacw.

	IP_ADDRESS
	IP-адрес сервера; используется только для показа в таблице описателей.

	IP_PORT
	IP-порт сервера.

	MaxLogFileSize
	Размер log-файла в байтах, например 1000000.

	ENCRYPT_PASSWORDS
	Шифрование профилей клиентов.

	SUPPRESS_EXEPTIONS
	Не выводить Windows-сообщения о непредвиденных ошибках в процессах server_64.exe.

	RECOGNIZE_CLIENT_ADDRESS
	Разрешить определение адреса машины клиента при регистрации.


В многопотоковом режиме особенно важно включать мониторинг процессов и потоков. При системных ошибках в процессе обработки server_64.exe поток может потерять указатель на процесс обработки и постоянно ожидать его завершения. Для контроля используется параметр PROCESS_THREADS_MONITOR, например PROCESS_THREADS_MONITOR=100.
Параметры межпроцессного взаимодействия
	Параметр
	Назначение

	WORKDIR
	Каталог для временных файлов, используемых при обмене между сервером и процессами обработки.

	MAPING_WORK_FILES
	Обмен между процессами обработки и ядром сервера: 1 - через системную память, 0 - через временные файлы в workdir.

	MappingFileSize
	Размер системной памяти, выделяемой клиенту, в МБ.

	SERVICE_NAME
	Имя запускаемого службой Windows сервера ИРБИС 64. Параметр помечен как неиспользуемый; возможные значения - irbis_server.exe или server_64_console.exe.

	RegisterWindowMessage
	Регистрировать сигнал обмена сообщениями между сервером и процессами обработки в Windows и получать уникальный идентификатор.

	LISTEN_RESPONSE
	Если равно 1, сигнал окончания процесса обработки посылается через TCP, а не как Windows-сообщение.

	IP_PORT_LOCAL
	Локальный порт для сигнала окончания процесса обработки, например 7778.

	Prefix_file_request
	Префикс файла обмена для запроса, например REQUEST_.

	Prefix_file_response
	Префикс файла обмена для ответа, например RESPONSE_.


Если включён обмен через системную память, рекомендуется также включить проверку подтверждения клиентов параметром CLIENT_TIME_LIVE, чтобы за неактивными клиентами не оставалась выделенная память.
При включении LISTEN_RESPONSE=1 и IP_PORT_LOCAL=7778 параметр RegisterWindowMessage игнорируется.
В режиме отладки временные файлы не уничтожаются. Нужно контролировать свободное место и количество файлов в рабочем каталоге.
Оптимизация параллельных процессов обработки доступа к базам данных
	Параметр
	Назначение

	KEEP_PROCESS_ALIVE
	Разрешает серверу использовать процесс обработки многократно.

	MAX_SERVERS
	Максимальное число процессов обработки, которые сервер использует многократно. Применяется только при KEEP_PROCESS_ALIVE=1.

	MAX_PROCESS_COUNT
	Максимально возможное число процессов обработки. При превышении возвращается ошибка SERVER_OVERLOAD. Значение по умолчанию - 20.

	MAX_PROCESS_REQUESTS
	Максимальное число запросов к долгоживущему процессу обработки, после которого процесс автоматически прерывается. Значение по умолчанию - 100.


Параллельная обработка сетевого чтения-записи
Сервер может работать в режиме параллельной обработки чтения-записи запросов клиентов в многопотоковом режиме.
	Параметр
	Назначение

	THREADS_AVAILABLE
	Включает многопотоковый режим.

	PROCESS_THREADS_MONITOR
	Мониторинг процессов и запросов; рекомендуется обязательно включать при многопоточном режиме.

	THREADS_LOCKING
	Блокировка всех параллельных потоков, кроме текущего, на время чтения-записи.

	MIN_THREADS_COUNT
	Минимальное количество потоков в очереди.

	MAX_THREADS_COUNT
	Максимальное количество потоков; при превышении сервер переходит в режим последовательного чтения-записи.

	Z39_50_SERVER
	Не используется. Сигнал серверу Z39.50 об окончании обработки запроса.

	BlockingTimeout
	Не используется. Время блокировки сетевого чтения-записи; при превышении сервер возвращает ошибку.


Опции кэширования при форматировании
	Параметр
	Назначение

	FORMAT_CASHABLE
	Кэшировать формат, прочитанный из файла.

	FORMAT_DECOMPILED
	Не используется. Предварительная компиляция формата путём замены unifor('6... на формат.


Установка пользовательских шрифтов
	Параметр
	Назначение

	FontName
	Если задан, устанавливается во всех окнах и меню.

	FontCharSet
	Если задан, устанавливается как свойство FontName; значение по умолчанию - 0.


Многопроцессорный режим
	Параметр
	Назначение

	USE_MULTY_PROCESSOR
	При значении 1 потоки сетевого чтения-записи и потоки процессов обработки распределяются по процессорам оптимальным образом.


Работа с приоритетами потоков и процессов
Эти параметры помечены как неиспользуемые.
	Параметр
	Назначение

	PROCESS_PRIORITY
	Если равно 1, повысить приоритет процесса до HIGH_PRIORITY_CLASS.

	THREAD_PRIORITY
	Если равно 1, повысить относительный приоритет потока до THREAD_PRIORITY_HIGHEST.


Сервер в режиме многопроцессорного сетевого чтения-записи
Этот режим исключает использование потоков сетевого чтения-записи и режим отладки. Параллельная обработка с сетевым чтением-записью в процессе обработки повышает надёжность и отказоустойчивость сервера, а также сокращает время обработки за счёт уменьшения времени отклика на запрос.
В этом режиме сервер только прослушивает порт на наличие запроса. Вся обработка, включая часть мониторинга процессов, передаётся процессам обработки. Размер системной памяти, требующийся процессу, определяется общим списком клиентов и списком зарегистрированных клиентов.
	Параметр
	Назначение

	DUPLICATE_SOCKETS
	При значении 1 включает многопроцессорный режим, когда процесс обработки выполняет сетевое чтение-запись.

	DUP_MAPING_WORK_FILES
	Обмен между процессами обработки и ядром сервера: 1 - через системную память, 0 - через временные файлы в workdir.

	Dup_MappingFileSize
	Размер системной памяти, выделяемой процессу, в КБ.

	Dup_ProcessCountPull
	Число процессов обработки, стартуемых сервером при запуске.


Параметры перенаправления запроса на другой сервер ИРБИС 64
Режим перенаправления включается, когда в имени базы данных в меню типа dbnam.mnu указаны признак % и адрес перенаправления. Пример:
IBIS%SERVER1%
Адрес перенаправления сервер ищет в секции REDIRECT файла irbis_server.ini:
[REDIRECT]
SERVER1=192.168.4.204:7777
Перенаправление не поддерживается функциями форматирования. Поэтому при связных базах данных, где используются связи через форматирование, система может работать неправильно.
Перенаправление не требует регистрации на другом сервере, но требует разрешения обработки запроса в секции MAIN:
[MAIN]
CHECK_REDIRECT=1
По умолчанию CHECK_REDIRECT=0.
Параметры, унаследованные от АРМа «Каталогизатор»
	Параметр
	Назначение

	PftOpt
	Файл оптимизации форматирования, например pftw.opt.

	Relay_RecTime
	Ожидание эксклюзивного доступа на запись.

	AutoInFile
	Файл автоввода, например autoin.gbl.

	Dbnflc
	Файл проверки на дублетность, например dbnflc.

	DeflexKW
	Применять отсечку при актуализации.

	STTMNU
	Меню статистики, например stt.mnu.


Время обработки запроса
Примерные значения времени обработки приводились для конфигурации Pentium 4, 1 ГБ памяти:
	Операция
	Примерное время

	Сетевое чтение
	15 мс

	Старт процесса обработки
	1-5 мс

	Обработка и форматирование одной записи в формате ibisw
	300-600 мс

	Сетевая запись
	15 мс


Кэширование форматов сокращает время обработки до 50-100 мс. Параллельное чтение-запись сокращает время при больших нагрузках сервера.
Параллельная обработка с сетевым чтением-записью в процессе обработки повышает надёжность и отказоустойчивость сервера, а также сокращает время обработки за счёт уменьшения времени отклика на запрос.
Поддержка клиентских INI-файлов
Работа клиентов ИРБИС 64 управляется двумя INI-файлами: клиентским и серверным.
Имя серверного INI-файла определяется при регистрации клиента. Его можно изменить в режиме Список клиентов для доступа к серверу на сервере ИРБИС 64.
Для входа в систему в исходной поставке могут использоваться тестовые учётные данные:
	Поле
	Значение

	Имя
	MASTER

	Пароль
	MASTERKEY


Серверные клиентские INI-файлы могут иметь вложенную структуру. Вложенный INI-файл подключается специальной секцией:
[@имя_вложенного_файла]
Содержимое подключённого таким образом INI-файла сервером не изменяется.
Несколько замечаний для администраторов
Сервер работает по внутреннему протоколу ИРБИС 64 поверх TCP/IP и обслуживает базы данных формата ИРБИС 64 через irbis64.dll.
Ядро сервера irbis_server.exe взаимодействует с набором процессов обработки server_64.exe. При росте нагрузки число процессов обработки увеличивается до заданного предела.
Процессы обработки независимы друг от друга. Сервер связывает их с ядром через управляющие Windows-сообщения и назначает каждому процессу уникальный сигнал управления. По этому сигналу процесс начинает обработку данных запроса. Для контроля занятости каждому процессу назначается состояние активный или пассивный.
Запрос передаётся процессу обработки через файл с уникальным именем:
!IDClient_RequestNumber
IDClient - идентификатор клиента, выданный ядром при регистрации. RequestNumber - порядковый номер запроса. Например, файл !12345_2 соответствует клиенту 12345 и запросу 2.
Ответ процесса обработки передаётся ядру через файл с тем же именем без начального знака !:
IDClient_RequestNumber
После получения ответа сервер отправляет его клиенту и закрывает сетевое соединение. В режиме отладки файлы запросов и ответов доступны в рабочем каталоге сервера.
Серверный журнал фиксирует запросы клиентов строкой описателя:
дата/время/IP/IDКлиента/ДлинаЗапроса/КодКоманды/АРМ/НомерЗапроса
Клиент должен работать в последовательном режиме: пока не получен ответ на запрос N, клиент не должен отправлять запрос N+1.
Ядро сервера выполняет сетевой обмен с клиентами, регистрацию клиентов, администрирование баз данных, управление процессами обработки и ведение журнала.
Процессы обработки могут быть долгоживущими или однократными. Долгоживущий процесс последовательно обрабатывает несколько запросов от ядра сервера; количество регулируется. Однократный процесс завершается после обработки запроса.
При старте однократного процесса ядро передаёт один параметр командной строки: имя файла запроса. При старте долгоживущего процесса передаются два параметра: имя файла запроса и значение уникального сигнала управления.
Параметр MAX_PROCESS_COUNT задаёт максимально возможное число процессов обработки. При превышении сервер возвращает ошибку SERVER_OVERLOAD. Параметр MAX_SERVERS задаёт максимально возможное число долгоживущих процессов обработки; при превышении запускаются только однократные процессы.
Запросы клиентов делятся на специальные, разовые, пакетные и запросы на останов. Специальные запросы обрабатываются ядром без участия процессов обработки: регистрация, передача контекста, разрегистрация и подтверждение NO OPERATION. Печать, статистика и глобальная корректировка относятся к пакетным запросам.
Сервер включает модуль администратора баз данных, который работает с базами в режиме файлового доступа. Управление именами и паролями клиентов выполняется через файл меню и табличный интерфейс описания клиентов.
Для параллельной обработки сетевого чтения-записи используются параметры:
	Параметр
	Назначение

	THREADS_AVAILABLE=1
	Включает многопотоковый режим.

	THREADS_LOCKING=0
	Блокирует параллельные потоки, кроме текущего, на время чтения-записи.

	MIN_THREADS_COUNT=1
	Минимальное количество потоков в очереди.

	MAX_THREADS_COUNT=10
	Максимальное количество потоков; при превышении сервер переходит к последовательному чтению-записи.


Многопотоковый режим имеет смысл при медленной сети или работе через глобальную сеть. В локальной сети он обычно не даёт выигрыша по скорости, но может повысить устойчивость при зависании системных функций чтения-записи.
Блок-схема работы сервера ИРБИС 64
Блок-схема показывает варианты организации сетевого чтения-записи и обработки запросов:
· последовательное сетевое чтение-запись на сервере и параллельная обработка запросов в процессах server_64.exe;
· параллельное сетевое чтение-запись на сервере и параллельная обработка запроса при многократном использовании процесса обработки;
· многопроцессорное сетевое чтение-запись в процессах обработки server_64.exe.
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Рисунок 1 - Блок-схема работы сервера ИРБИС 64
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