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Порционная рассылка E-mail
Порционная рассылка E-mail используется для массовой отправки писем, когда весь набор сообщений нельзя безопасно отправлять одним непрерывным потоком. Это важно при работе через внешние SMTP-серверы и почтовых провайдеров, которые могут ограничивать или блокировать слишком большую рассылку.
Технология применяется в сценариях, где система отправляет много однотипных писем:
· уведомления читателям из АРМ «Книговыдача»;
· рассылки пользователям ИРИ.
1. Параметры профиля
Порционная отправка включается в секции [MAIN] профиля пользователя или рабочего INI-файла.
[MAIN]
MailPortion=100
MailPortionInterval=5
MailPortion задает размер одной порции сообщений:
· 0 - порционная рассылка не используется, письма отправляются обычным способом;
· значение больше 0 - количество сообщений в одной порции.
MailPortionInterval задает задержку между порциями в минутах. Допустимый диапазон - от 1 до 60; значение по умолчанию - 5.
При выборе размера порции и интервала учитывайте ограничения почтового провайдера. Чем меньше порция и больше интервал, тем ниже нагрузка на SMTP-сервер, но тем дольше будет выполняться вся рассылка.
2. Как выполняется отправка
Если MailPortion больше нуля, система разбивает подготовленный список писем на отдельные порции и запускает для отправки отдельную программу MailPortion.exe. После запуска рассылки оператор может продолжать работу в АРМ «Книговыдача»: отправка выполняется отдельно и не блокирует основной пользовательский интерфейс.
В пользовательских сообщениях могут отображаться состояния:
· Используется ПОРЦИОННАЯ рассылка E-mail;
· Запущена программа порционной рассылки E-mail. Можно продолжать работу в АРМе Книговыдача;
· Программа порционной рассылки E-mail завершила работу.
Если сообщения не отправляются, сначала проверьте обычные настройки E-mail: адрес отправителя, доступность SMTP-сервера, учетные данные, наличие E-mail у получателей и журналы ошибок отправки.
