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Панель RFID
Панель RFID отображается в АРМ «Книговыдача», если в профиле книговыдачи выбран тип RFID-оборудования. Если RFID в профиле не настроен, панель скрыта и операции выполняются обычными полями ввода штрих-кода.
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Рисунок 1 - Панель RFID
Кнопка «Прочитать метки» запускает считывание RFID-меток с подключенного оборудования. После чтения найденные метки отображаются в таблице панели.
Если считыватель вернул метку читательской карточки, АРМ использует ее как идентификатор читателя и устанавливает текущего читателя. Для рабочих мест с отдельным оборудованием для книг и читательских карточек администратор может задать разные параметры чтения в irbisb.ini; порядок настройки описан в руководстве администратора.
Для считывателя Iron Logic Z2 USB на Linux используется тип оборудования ID Logic в профиле книговыдачи. На рабочем месте библиотекаря должна быть запущена локальная программа обмена с USB-считывателем; браузер АРМа обращается к ней на этом же компьютере через порт 6001 и путь /Send. Если браузер открыт на другом компьютере или локальная программа не запущена, панель RFID не получит метки, даже если сам сервер ИРБИС 128 доступен.
В таблице показываются:
· RFID-метка;
· инвентарный номер;
· шифр;
· описание издания;
· место хранения;
· статус;
· значение EAS.
Кнопки «Выдача» и «Возврат» выполняют соответствующую операцию с выбранными метками. Если в профиле включено автоматическое управление EAS, противокражный бит может устанавливаться или сниматься вместе с выдачей и возвратом.
Кнопки «Установить противокражный бит» и «Снять противокражный бит» позволяют выполнить EAS-операцию отдельно от выдачи или возврата. Они используются, когда нужно подготовить метку или исправить ее состояние без изменения формуляра читателя.
Если панель видна, но чтение меток не выполняется, проверьте подключение USB-считывателя, запуск локальной программы обмена, выбранный тип RFID в профиле книговыдачи и параметры автоматического управления EAS. Для Iron Logic Z2 USB на Linux в профиле должен быть выбран тип ID Logic.
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