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Компоненты: АРМ Каталогизатор ИРБИС64 Турбо Linux
Завершено: 24.07.2026 14:05
Новые страницы:
· Нет.
Измененные страницы:
· Cataloguer/CataloguerGuide/RfidInput - добавлено описание режима копирования прочитанных RFID-меток в системный буфер обмена.
Удаленные страницы:
· Нет.
Описание изменения:
Раздел о RFIDвводе в АРМе Каталогизатор дополнен сценарием для Linuxрабочих мест: фоновая программа irbis_rfid может копировать прочитанные метки в системный буфер обмена, после чего пользователь выбирает нужное поле редактора записи и вставляет значение вручную, например через Ctrl+V. В документации описаны условия применения режима, порядок ввода, проверка нескольких меток и типовые причины, по которым вставка из буфера обмена может не выполниться.
1. Связанные задачи
1.1. 🔗 Соответствует задача: I128-883
[I128-883] ирбис rfid для linux 2) реализация опции копирования прочитанных меток в буфер обмена Статус: Завершено | Автор: Галина Арноси
