[I128-1189] Подключение толстых АРМов через SocketProxy с удаленных компьютеров завершается ошибкой протокола
Оглавление



[I128-1189] Подключение толстых АРМов через SocketProxy с удаленных компьютеров завершается ошибкой протокола
	Тип
	Версия
	Статус
	Приоритет
	Исполнитель

	⚙️ Исправление ошибок
	2026.2.1
	🔘 Завершено
	Средний
	Ilya Mikhaylenko


Компоненты: ИРБИС 128. Модуль Server64 - Сервер ИРБИС 64
Завершено: 22.06.2026 05:52
Причина подтверждена в обработке TCPпакетов SocketProxy для протокола IRBIS64. Толстый клиент отправляет запрос в виде length + перевод строки + payload, но TCP не гарантирует доставку всего запроса одним чтением. SocketProxy передавал каждый результат socket_read() в Server64/ExecCommand как полный пакет. На локальном компьютере пакет обычно приходил целиком, а при подключении с другого компьютера мог быть фрагментирован, изза чего сервер получал усеченный запрос и возвращал ошибки протокола/контроля длины (~~2222, ~~1112).
Исправление: для протокола IRBIS64 добавлена буферизация входящих TCP-фрагментов до полного пакета по первой транспортной строке длины. Базовый SocketProxy получил общую точку расширения PrepareInput(), поэтому поведение других протоколов не изменяется. Для нестандартного входа без числовой строки длины сохранена прежняя обработка.
-
· I128-1189: Исправлена совместимость Server64 с АРМ ИРБИС 64:
· Буферизованы TCP-пакеты IRBIS64 в SocketProxy
· загрузка клиентских INI была переведена на корневой провайдер, INI сохранялся в контексте сессии
· клиентский INI применялся к базе перед чтением, поиском, форматированием, печатью и статистикой
· настройки WS/PFT/FMT базы обновлялись после установки клиентского INI
· была исправлена загрузка системных и файловых ресурсов без выбранной БД
· была добавлена обработка команд администратора, создания словаря и списка удаленных записей
· ответы Server64 для бинарных и многострочных данных были стабилизированы
· для SocketProxy/Run был добавлен heartbeat и продление блокировок
· была уточнена обработка физически удаленных записей при форматировании диапазона MFN
1. Связанные задачи
1.1. 🔗 Соответствует задача: SD-88
[SD-88] Ошибка подключения при тестировании проксирования сервера Статус: Готово | Автор: ИРБИС-Консультант
