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Режимы работы сервера
TCP/IP сервер ИРБИС 64 поддерживает три основных режима работы:
· обычный режим: запрос принимается в основном потоке сервера;
· многопотоковое чтение-запись: запрос принимается в отдельном потоке;
· многопроцессорное чтение-запись: запрос принимается в отдельном процессе.
После запуска процесса обработки сервер должен получить сигнал о готовности результата и забрать этот результат.
В обычном и многопотоковом режиме используются одни и те же механизмы обмена сообщениями с процессами обработки server_64.exe. Многопроцессорный режим дополнительно использует сообщение от server_64.exe к серверу: оно сообщает об окончании чтения запроса от клиента и передаёт данные для обновления списков зарегистрированных клиентов и процессов.
Обычно серверу достаточно Windows-сообщения о готовности ответа. На сильно нагруженных системах такие сообщения могут не доставляться операционной системой. В этом случае можно использовать вариант с TCP/IP-запросом по внутреннему порту сервера.
Ответ от процесса обработки к серверу может передаваться двумя способами:
· через файл на диске: медленнее, но надёжнее;
· через мэпированный файл в системной памяти: быстрее, но объём ограничен параметрами irbis_server.ini.
Режим отладки доступен только при обмене через файлы: файлы запросов и ответов не удаляются и остаются в каталоге workdir. При отладке нужно контролировать размер и количество файлов в этом каталоге, иначе работа сервера может заметно замедлиться.
	Режим
	Основные параметры

	Обычный
	DUPLICATE_SOCKETS=0, THREADS_AVAILABLE=0

	Многопотоковый
	DUPLICATE_SOCKETS=0, THREADS_AVAILABLE=1

	Многопроцессорный
	DUPLICATE_SOCKETS=1; значение THREADS_AVAILABLE роли не играет



	Способ обмена с процессами обработки
	Параметры

	Через файл для обычного и многопотокового режима
	MAPING_WORK_FILES=0

	Через мэпированный файл для обычного и многопотокового режима
	MAPING_WORK_FILES=1, MappingFileSize=1

	Через файл для многопроцессорного режима
	DUP_MAPING_WORK_FILES=0

	Через мэпированный файл для многопроцессорного режима
	DUP_MAPING_WORK_FILES=1, Dup_MappingFileSize=100



	Вид сообщения от процесса обработки к серверу
	Параметры

	Windows-сообщение
	LISTEN_RESPONSE=0, RegisterWindowMessage=0

	Зарегистрированное в Windows сообщение
	LISTEN_RESPONSE=0, RegisterWindowMessage=1

	TCP/IP-запрос по внутреннему порту сервера
	LISTEN_RESPONSE=1, IP_PORT_LOCAL=7778


