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SIP2
Модуль SIP2 реализует серверный контур протокола Standard Interchange Protocol 2.00 для станций самообслуживания и внешних терминалов, которые выполняют операции с читателями и экземплярами через ИРБИС128.
Документация раздела описывает назначение модуля, состав профиля станции самообслуживания, жизненный цикл SIP2-сессии и обработчики команд протокола.
1. Основные разделы
· Назначение и состав - роль модуля, входные точки, профили и зависимости.
· Автодокументация функций - обработчики команд SIP2, служебные функции чтения, разбора и формирования ответов.
· Автодокументация действий - HTTP-действия подключения станции, выполнения команды и отключения сессии.
2. Особенности эксплуатации
· Состояние станции хранится в записи модуля по ключу sipsession/<идентификатор>.
· Команды разбираются из исходного SIP2-буфера с учетом фиксированных и переменных полей.
· При обработке поддерживаются поля AY и AZ: порядковый номер команды и контрольная сумма.
· Профиль SIP2 связывает логин терминала, пароль, идентификатор учреждения и профиль модуля Bookland.
· Операции выдачи, возврата, продления и сведений об экземпляре выполняются через Bookland; постановка брони использует RQST.
3. Исходные материалы
В каталоге Documentation модуля сохранены спецификации SIP2 в форматах DOCX/PDF. Они используются как справочный источник при проверке соответствия команд протоколу, но рабочая Help-документация ведется в Markdown на русском языке.
Назначение и состав SIP2
SIP2 обслуживает обмен с терминалами самообслуживания по протоколу SIP2. Модуль принимает строку запроса, выделяет одну или несколько команд, применяет профиль станции, вызывает соответствующий обработчик и возвращает ответ в формате SIP2.
1. Жизненный цикл сессии
1. Действие SCConnect создает состояние станции по идентификатору sipsession.
1. Действие ExecCommand загружает состояние, передает исходный буфер в ProcessRequest и возвращает сформированный ответ.
1. ProcessRequest читает команду, проверяет AY/AZ, подбирает обработчик ProcCmdXX, добавляет контрольную сумму и сохраняет последнюю команду.
1. Действие SCDisconnect удаляет сохраненное состояние станции.
2. Профиль станции
Профиль SIP2 хранится в записи модуля и содержит:
· имя профиля;
· логин и пароль терминала;
· связанный профиль Bookland;
· поле и подполе PIN читателя;
· идентификатор учреждения, название библиотеки и расположение терминала;
· подполе для хранения дополнительных свойств экземпляра при команде Item Status Update.
Если станция не выполнила отдельную команду Login, модуль использует профиль по умолчанию из записи настроек.
3. Команды протокола
Модуль содержит обработчики стандартных команд SIP2:
· 01/24 - блокировка читателя;
· 09/10 - возврат экземпляра;
· 11/12 - выдача экземпляра;
· 15/16 - постановка брони;
· 17/18 - информация об экземпляре;
· 19/20 - обновление свойств экземпляра;
· 23/24 - статус читателя;
· 25/26 - разблокировка или подтверждение читателя;
· 29/30 - продление экземпляра;
· 35/36 - завершение сессии читателя;
· 37/38 - оплата штрафа;
· 63/64 - информация о читателе;
· 65/66 - продление всех экземпляров;
· 93/94 - вход станции;
· 97 - повтор последнего ответа;
· 99/98 - статус станции самообслуживания.
4. Зависимости
Для библиотечных операций модуль использует Bookland. Для команды бронирования используется RQST. При сопровождении документации нужно проверять не только список SIP2-обработчиков, но и соответствие описаний реальным ограничениям подключенных модулей.
