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Параллельная обработка сетевого чтения-записи
Сервер может работать в режиме параллельной обработки чтения-записи запросов клиентов в многопотоковом режиме.
	Параметр
	Назначение

	THREADS_AVAILABLE
	Включает многопотоковый режим.

	PROCESS_THREADS_MONITOR
	Мониторинг процессов и запросов; рекомендуется обязательно включать при многопоточном режиме.

	THREADS_LOCKING
	Блокировка всех параллельных потоков, кроме текущего, на время чтения-записи.

	MIN_THREADS_COUNT
	Минимальное количество потоков в очереди.

	MAX_THREADS_COUNT
	Максимальное количество потоков; при превышении сервер переходит в режим последовательного чтения-записи.

	Z39_50_SERVER
	Не используется. Сигнал серверу Z39.50 об окончании обработки запроса.

	BlockingTimeout
	Не используется. Время блокировки сетевого чтения-записи; при превышении сервер возвращает ошибку.


