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Описание параметров INI-файла сервера ИРБИС 64
Раздел описывает параметры файла irbis_server.ini, управляющие общими настройками сервера, межпроцессным взаимодействием, параллельной обработкой, кэшированием форматирования, перенаправлением запросов и другими режимами TCP/IP сервера ИРБИС 64.
Общие параметры
	Параметр
	Назначение

	SYSPATH
	Путь к системным INI-файлам.

	DATAPATH
	Путь к системным меню и параметрическим файлам БД.

	CLIENTLIST
	Имя файла со списком клиентов и паролями для доступа к серверу.

	CLIENT_TIME_LIVE
	Время жизни клиента без подтверждения, в минутах. Значение 0 отключает режим.

	PROCESS_TIME_LIVE
	Максимальное время обработки запроса, в минутах. Значение 0 отключает режим.

	PROCESS_THREADS_MONITOR
	Время мониторинга соответствия процессов и потоков, в секундах. Значение 0 отключает режим; значение по умолчанию - 10.

	ACTABPATH
	Путь к таблице isisacw.

	IP_ADDRESS
	IP-адрес сервера; используется только для показа в таблице описателей.

	IP_PORT
	IP-порт сервера.

	MaxLogFileSize
	Размер log-файла в байтах, например 1000000.

	ENCRYPT_PASSWORDS
	Шифрование профилей клиентов.

	SUPPRESS_EXEPTIONS
	Не выводить Windows-сообщения о непредвиденных ошибках в процессах server_64.exe.

	RECOGNIZE_CLIENT_ADDRESS
	Разрешить определение адреса машины клиента при регистрации.


В многопотоковом режиме особенно важно включать мониторинг процессов и потоков. При системных ошибках в процессе обработки server_64.exe поток может потерять указатель на процесс обработки и постоянно ожидать его завершения. Для контроля используется параметр PROCESS_THREADS_MONITOR, например PROCESS_THREADS_MONITOR=100.
Параметры межпроцессного взаимодействия
	Параметр
	Назначение

	WORKDIR
	Каталог для временных файлов, используемых при обмене между сервером и процессами обработки.

	MAPING_WORK_FILES
	Обмен между процессами обработки и ядром сервера: 1 - через системную память, 0 - через временные файлы в workdir.

	MappingFileSize
	Размер системной памяти, выделяемой клиенту, в МБ.

	SERVICE_NAME
	Имя запускаемого службой Windows сервера ИРБИС 64. Параметр помечен как неиспользуемый; возможные значения - irbis_server.exe или server_64_console.exe.

	RegisterWindowMessage
	Регистрировать сигнал обмена сообщениями между сервером и процессами обработки в Windows и получать уникальный идентификатор.

	LISTEN_RESPONSE
	Если равно 1, сигнал окончания процесса обработки посылается через TCP, а не как Windows-сообщение.

	IP_PORT_LOCAL
	Локальный порт для сигнала окончания процесса обработки, например 7778.

	Prefix_file_request
	Префикс файла обмена для запроса, например REQUEST_.

	Prefix_file_response
	Префикс файла обмена для ответа, например RESPONSE_.


Если включён обмен через системную память, рекомендуется также включить проверку подтверждения клиентов параметром CLIENT_TIME_LIVE, чтобы за неактивными клиентами не оставалась выделенная память.
При включении LISTEN_RESPONSE=1 и IP_PORT_LOCAL=7778 параметр RegisterWindowMessage игнорируется.
В режиме отладки временные файлы не уничтожаются. Нужно контролировать свободное место и количество файлов в рабочем каталоге.
Оптимизация параллельных процессов обработки доступа к базам данных
	Параметр
	Назначение

	KEEP_PROCESS_ALIVE
	Разрешает серверу использовать процесс обработки многократно.

	MAX_SERVERS
	Максимальное число процессов обработки, которые сервер использует многократно. Применяется только при KEEP_PROCESS_ALIVE=1.

	MAX_PROCESS_COUNT
	Максимально возможное число процессов обработки. При превышении возвращается ошибка SERVER_OVERLOAD. Значение по умолчанию - 20.

	MAX_PROCESS_REQUESTS
	Максимальное число запросов к долгоживущему процессу обработки, после которого процесс автоматически прерывается. Значение по умолчанию - 100.


Параллельная обработка сетевого чтения-записи
Сервер может работать в режиме параллельной обработки чтения-записи запросов клиентов в многопотоковом режиме.
	Параметр
	Назначение

	THREADS_AVAILABLE
	Включает многопотоковый режим.

	PROCESS_THREADS_MONITOR
	Мониторинг процессов и запросов; рекомендуется обязательно включать при многопоточном режиме.

	THREADS_LOCKING
	Блокировка всех параллельных потоков, кроме текущего, на время чтения-записи.

	MIN_THREADS_COUNT
	Минимальное количество потоков в очереди.

	MAX_THREADS_COUNT
	Максимальное количество потоков; при превышении сервер переходит в режим последовательного чтения-записи.

	Z39_50_SERVER
	Не используется. Сигнал серверу Z39.50 об окончании обработки запроса.

	BlockingTimeout
	Не используется. Время блокировки сетевого чтения-записи; при превышении сервер возвращает ошибку.


Опции кэширования при форматировании
	Параметр
	Назначение

	FORMAT_CASHABLE
	Кэшировать формат, прочитанный из файла.

	FORMAT_DECOMPILED
	Не используется. Предварительная компиляция формата путём замены unifor('6... на формат.


Установка пользовательских шрифтов
	Параметр
	Назначение

	FontName
	Если задан, устанавливается во всех окнах и меню.

	FontCharSet
	Если задан, устанавливается как свойство FontName; значение по умолчанию - 0.


Многопроцессорный режим
	Параметр
	Назначение

	USE_MULTY_PROCESSOR
	При значении 1 потоки сетевого чтения-записи и потоки процессов обработки распределяются по процессорам оптимальным образом.


Работа с приоритетами потоков и процессов
Эти параметры помечены как неиспользуемые.
	Параметр
	Назначение

	PROCESS_PRIORITY
	Если равно 1, повысить приоритет процесса до HIGH_PRIORITY_CLASS.

	THREAD_PRIORITY
	Если равно 1, повысить относительный приоритет потока до THREAD_PRIORITY_HIGHEST.


Сервер в режиме многопроцессорного сетевого чтения-записи
Этот режим исключает использование потоков сетевого чтения-записи и режим отладки. Параллельная обработка с сетевым чтением-записью в процессе обработки повышает надёжность и отказоустойчивость сервера, а также сокращает время обработки за счёт уменьшения времени отклика на запрос.
В этом режиме сервер только прослушивает порт на наличие запроса. Вся обработка, включая часть мониторинга процессов, передаётся процессам обработки. Размер системной памяти, требующийся процессу, определяется общим списком клиентов и списком зарегистрированных клиентов.
	Параметр
	Назначение

	DUPLICATE_SOCKETS
	При значении 1 включает многопроцессорный режим, когда процесс обработки выполняет сетевое чтение-запись.

	DUP_MAPING_WORK_FILES
	Обмен между процессами обработки и ядром сервера: 1 - через системную память, 0 - через временные файлы в workdir.

	Dup_MappingFileSize
	Размер системной памяти, выделяемой процессу, в КБ.

	Dup_ProcessCountPull
	Число процессов обработки, стартуемых сервером при запуске.


Параметры перенаправления запроса на другой сервер ИРБИС 64
Режим перенаправления включается, когда в имени базы данных в меню типа dbnam.mnu указаны признак % и адрес перенаправления. Пример:
IBIS%SERVER1%
Адрес перенаправления сервер ищет в секции REDIRECT файла irbis_server.ini:
[REDIRECT]
SERVER1=192.168.4.204:7777
Перенаправление не поддерживается функциями форматирования. Поэтому при связных базах данных, где используются связи через форматирование, система может работать неправильно.
Перенаправление не требует регистрации на другом сервере, но требует разрешения обработки запроса в секции MAIN:
[MAIN]
CHECK_REDIRECT=1
По умолчанию CHECK_REDIRECT=0.
Параметры, унаследованные от АРМа «Каталогизатор»
	Параметр
	Назначение

	PftOpt
	Файл оптимизации форматирования, например pftw.opt.

	Relay_RecTime
	Ожидание эксклюзивного доступа на запись.

	AutoInFile
	Файл автоввода, например autoin.gbl.

	Dbnflc
	Файл проверки на дублетность, например dbnflc.

	DeflexKW
	Применять отсечку при актуализации.

	STTMNU
	Меню статистики, например stt.mnu.


Время обработки запроса
Примерные значения времени обработки приводились для конфигурации Pentium 4, 1 ГБ памяти:
	Операция
	Примерное время

	Сетевое чтение
	15 мс

	Старт процесса обработки
	1-5 мс

	Обработка и форматирование одной записи в формате ibisw
	300-600 мс

	Сетевая запись
	15 мс


Кэширование форматов сокращает время обработки до 50-100 мс. Параллельное чтение-запись сокращает время при больших нагрузках сервера.
Параллельная обработка с сетевым чтением-записью в процессе обработки повышает надёжность и отказоустойчивость сервера, а также сокращает время обработки за счёт уменьшения времени отклика на запрос.
