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Сервер в режиме многопроцессорного сетевого чтения-записи
Этот режим исключает использование потоков сетевого чтения-записи и режим отладки. Параллельная обработка с сетевым чтением-записью в процессе обработки повышает надёжность и отказоустойчивость сервера, а также сокращает время обработки за счёт уменьшения времени отклика на запрос.
В этом режиме сервер только прослушивает порт на наличие запроса. Вся обработка, включая часть мониторинга процессов, передаётся процессам обработки. Размер системной памяти, требующийся процессу, определяется общим списком клиентов и списком зарегистрированных клиентов.
	Параметр
	Назначение

	DUPLICATE_SOCKETS
	При значении 1 включает многопроцессорный режим, когда процесс обработки выполняет сетевое чтение-запись.

	DUP_MAPING_WORK_FILES
	Обмен между процессами обработки и ядром сервера: 1 - через системную память, 0 - через временные файлы в workdir.

	Dup_MappingFileSize
	Размер системной памяти, выделяемой процессу, в КБ.

	Dup_ProcessCountPull
	Число процессов обработки, стартуемых сервером при запуске.


