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Новые страницы:
Нет.
Измененные страницы:
· Bookland/AdminGuide - добавлен раздел о разделении RFID-оборудования для чтения меток изданий и читательских карточек.
· Bookland/Interface/RFID - уточнено поведение панели при считывании читательской карточки.
Удаленные страницы:
Нет.
Описание изменения:
В руководстве администратора АРМ «Книговыдача» описано, как связаны настройки профиля книговыдачи и серверные параметры irbisb.ini для RFID-оборудования. Добавлено описание отдельных параметров чтения читательских карточек RFIDTYPE*READER, RFID*RST*JSON*HOST*READER, RFID*RST*JSON*PORT_READER и правила использования настроек чтения книг, если отдельные параметры карточек не заданы.
В пользовательском разделе панели RFID указано, что считанная метка читательской карточки используется для установки текущего читателя.
1. Связанные задачи
1.1. 🔗 Соответствует задача: I128-1727
[I128-1727] Сделать возможность разделить настройки рфид, чтобы было возможно отдельно прописать параметры оборудования для чтения книг и читательских Статус: Завершено | Автор: Галина Арноси
